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按照生态环境部和水利部《关于加强农村饮用水水源保护工作的指导意见》（环办〔2015〕53号）、《四川省饮用水水源保护管理条例》《关于加强饮用水水源保护管理工作的通知》（川环办函〔2021〕62号）等相关法规和文件规定，为加强集中式饮用水水源地环境保护和治理、防范饮用水水源污染风险，保障饮用水安全，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）规定，结合管理需求编制了《大英县回马镇长江坝村集中式饮用水水源保护区划分方案》。
一、集中式饮用水水源保护区划分的必要性
为保障大英县回马镇、隆盛镇约10万群众的饮水需求及饮水安全，2025年4月，大英县在回马镇长江坝村新建成回马集中供水厂，取水口位于涪江右岸防洪堤外（岸边固定式取水）。根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）及地方饮用水安全保障要求，须以该取水口为基准，科学划定一级保护区、二级保护区和准保护区范围，并进行规范化管理，从源头防范水源污染风险，确保供水水质稳定达标。
二、集中式饮用水水源保护区划分结果
大英县回马镇长江坝村集中式饮用水水源保护区划分结果如下：
取水口：大英县回马集中供水厂取水口位于长江坝村防洪堤外涪江右岸（东经105.467107°，北纬30.637945°）。
一级保护区：
水域范围：取水口下游100m至取水口上游1000m，多年平均水位对应高程线下除航道外的水域范围；
陆域范围：一级保护区水域边界向两侧纵深50m的陆域。
二级保护区：
水域范围：取水口下游300m至取水口上游3000m（包括汇入的支流严家沟），多年平均水位对应高程线下除航道和一级保护区外的水域范围；
陆域范围：一、二级保护区水域边界沿两岸纵深1000m但不超过分水岭的除一级保护区外的陆域范围。
准保护区：
水域范围：一、二级保护区长度段对应的航道和二级保护区上边界上溯2000米，多年平均水位对应高程线以下水域范围；
陆域范围：水域边界沿两岸纵深1000米但不超过流域分水岭的陆域范围。





三、拐点坐标及图件
大英县回马镇长江坝村集中式饮用水水源保护区拐点坐标
	水源地名称
	保护区级别及范围
	拐点序号
	经度
	纬度

	回马镇长江坝村集中式饮用水水源地
	取水口
	/
	105.467107°
	30.637945°

	
	一级保护区
	I-1 
	105.465931°
	30.638162°

	
	
	I-2 
	105.467623°
	30.634477°

	
	
	I-3 
	105.478829°
	30.637033°

	
	
	I-4 
	105.477708°
	30.640075°

	
	
	I-5 
	105.477424°
	30.641019°

	
	
	I-6 
	105.465863°
	30.638428°

	
	
	I-7 
	105.467757°
	30.633967°

	
	
	I-8 
	105.479162°
	30.636561°

	
	二级保护区
	Ⅱ-1 
	105.460952°
	30.646399°

	
	
	Ⅱ-2 
	105.461537°
	30.646700°

	
	
	Ⅱ-3 
	105.463106°
	30.647110°

	
	
	Ⅱ-4 
	105.463659°
	30.646271°

	
	
	Ⅱ-5 
	105.466255°
	30.647435°

	
	
	Ⅱ-6 
	105.469592°
	30.646957°

	
	
	Ⅱ-7 
	105.474672°
	30.648164°

	
	
	Ⅱ-8 
	105.474050°
	30.652767°

	
	
	Ⅱ-9 
	105.479629°
	30.655546°

	
	
	Ⅱ-10 
	105.485690°
	30.653572°

	
	
	Ⅱ-11 
	105.490121°
	30.653593°

	
	
	Ⅱ-12 
	105.490475°
	30.649001°

	
	
	Ⅱ-13 
	105.465523°
	30.633468°

	
	
	Ⅱ-14 
	105.467194°
	30.630049°

	
	
	Ⅱ-15 
	105.468642°
	30.634442°

	
	
	Ⅱ-16 
	105.471794°
	30.633611°

	
	
	Ⅱ-17 
	105.496795°
	30.652810°




大英县回马镇长江坝村集中式饮用水水源保护区划分图
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