附件4-1
大英县蓬莱镇荣华村股份经济合作联合社2025年秸秆利用 重点县项目资金构成表
	序号
	建设内容
	工程量
	规格
	结构
形式
	特征描述
	单价
(万元)
	合计
(万元)
	项目补贴
(万元)
	业主自筹
(万元)

	
1
	收储点库棚
	
2000  m²
	≥7m高
	砖混+钢 架
	四周砖砌围护墙1.2m高，钢 结构立柱(200工字钢)+围
护，屋顶钢架+彩钢瓦
	
0.04
	
80
	
44
	
36

	2
	收储点地面硬化
	2000  m²
	20cm厚
	C30砼
	20cm厚砼面层+垫层+土方挖 运
	0.01
	20
	11
	9

	


3
	


钢炭生产线
	


1条
	
	
	生产设备+电缆+水管线(含大  型储存料仓、上料设备及滚筛  线、燃烧室、无烟碳化环保窑、 烘干筒、拉风机、砂刻龙、熟  料仓、干绞笼分离器，全功能  自动制棒机、闭氧罐、各种管  线及辅材等)
	


180
	


180
	


99
	


81

	4
	大型卧式秸秆 粉碎机
	1台
	FS-300
	卧式
	采用装载机上料
	12
	12
	6.6
	5.4

	5
	地磅
	1台
	100T
	
	基础现浇砼、圈梁、成品称体
	8
	8
	4.4
	3.6

	6
	轮式装载机
	1辆
	ZL-938F
	
	
	9
	9
	4.95
	4.05

	合计
	
——
	309
	169.95
	139.05
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