附件4-2
大英县隆盛镇青坪村股份经济合作联合社2025年秸秆利用 重点县项目资金构成表
	序号
	建设内容
	工程量
	规格
	结构
形式
	特征描述
	单价
(万元)
	合计
(万元)
	项目补贴
(万元)
	业主自筹
(万元)

	
1
	收储点库棚车间
	
2500  m²
	≥7m高
	砖砌 +钢架
	四周砖砌围护墙1米左右高，钢结 构立柱(200工字钢)+彩钢围护，
屋顶钢架+彩钢瓦
	
0.04
	
100
	
55
	
45

	2
	收储点库棚车间 地面硬化
	3000  m²
	20cm厚
	C30
混凝土
	土方挖运+碾压+垫层+20cm厚砼 面层
	0.01
	30
	16.5
	13.5

	
3
	生物质
燃料生产线
	1条
	
	变频分组作业
	160KW二破粉碎机1台套，75KW  细粉机4台套，风力烘干设备、供 料系统及附属配套设施。
	
105
	
105
	
57.75
	
47.25

	4
	大型卧式
一破秸秆粉碎机
	1台
	132KW
	卧式
	采用装载机上料，板链式破碎机一 台套。
	12
	12
	6.6
	5.4

	5
	地磅
	1台
	100T
	智能分体显示
	基础现浇砼墩子，三段15米长成 品称体、计重显示系统及安装。
	8
	8
	4.4
	3.6

	6
	轮式装载机
	1辆
	
946B
	铲车
	铲斗最大承载量2.5吨，加长臂(含 空调加装)。
	9
	9
	4.95
	4.05

	7
	轮式装载机
	1辆
	946F
	抓草(木)
	举卸载高度加长臂4.2米(含空调 加装)。
	9
	9
	4.95
	4.05

	合计
	
——
	
273
	
150.15
	
122.85
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